**Turdalin Nurassyl LAB5**

**10.3.4**

**PART 1**

1. Show interfaces
2. Show interface serial 0/0/0
3. R1 IP: 209.165.200.225/30  
   1544 Kbits
4. No IP for GE 0/0
5. 000d.bd6c.7d01
6. 1000000 Kbits
7. Show ip int brief
8. 2
9. R1:6, R2: 2
10. No. GE for faster sending.
11. Show ip route
12. 1  
    Route: 209.165.200.224/30
13. If there is no route, packet will be dropped.  
    **PART 3**
14. 3 on each
15. Subnet mask
16. Show run, show int  
    