**Turdalin Nurassyl LAB5**

**10.4.3**

**PART 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP Address | Default Gateway |
| Floor 14(Router) | G0/0 | 128.107.20.1 | N/A |
| 2001:DB8:A::1/64 |
| FE80::1 |
| G0/1 | 128.107.30.1 | N/A |
| 2001:DB8:B::1/64 |
| FE80::1 |
| Room 145 | VLAN 1 | 128.107.20.15 | 128.107.20.1 |
| Room 146 | VLAN 1 | 128.107.30.15 | 128.107.30.1 |
| Manager A(PC) | NIC | 128.107.20.25 | 128.107.20.1 |
| 2001:DB8:A::2/64 | FE80::1 |
| Reception A(PC) | NIC | 128.107.20.30 | 128.107.20.1 |
| 2001:DB8:A::3/64 | FE80::1 |
| Manager B(PC) | NIC | 128.107.30.25 | 128.107.30.1 |
| 2001:DB8:B::2/64 | FE80::1 |
| Reception B(PC) | NIC | 128.107.30.30 | 128.107.30.1 |
| 2001:DB8:B::3/64 | FE80::1 |