**Turdalin Nurassyl LAB6**

**11.10.1**

|  |  |
| --- | --- |
| LAN | Number |
| PS-115 | 47 |
| PD-2 | 28 |
| PD-1 | 11 |
| PS-101 | 5 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet Desc | Hosts | Network Add | First | Broadcast |
| PS-115 | 47 | 10.1.1.0 /26 | 10.1.1.1 | 10.1.1.63 |
| PD-2 | 28 | 10.1.1.64 /27 | 10.1.1.65 | 10.1.1.95 |
| PD-1 | 11 | 10.1.1.96 /28 | 10.1.1.97 | 10.1.1.111 |
| PS-101 | 5 | 10.1.1.112 /29 | 10.1.1.113 | 10.1.1.119 |
| WAN | 2 | 10.1.1.120 /30 | 10.1.1.121 | 10.1.1.123 |

1. Изображение выглядит как текст

   Автоматически созданное описание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnet Mask | DefGat |
| Schools | G0/0 | 10.1.1.113 | 255.255.255.248 | N/A |
| G0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.192 |
| S0/0/0 | 10.1.1.122 | 255.255.255.252 |
| Police | G0/0 | 10.1.1.97 | 255.255.255.240 |
| G0/0 | 10.1.1.65 | 255.255.255.224 |
| S0/0/0 | 10.1.1.121 | 255.255.255.252 |
| PS-115 | VLAN 1 | 10.1.1.2 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |
| PD-2 | VLAN 1 | 10.1.1.66 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
| PD-1 | VLAN 1 | 10.1.1.98 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
| PS-101 | VLAN 1 | 10.1.1.114 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |
| PS-115-2 | NIC | 10.1.1.62 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |
| PD-2-23 | NIC | 10.1.1.94 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
| PD-1-11 | NIC | 10.1.1.110 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
| PS-101-87 | NIC | 10.1.1.118 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |