**Turdalin Nurassyl LAB6**

**11.6.6**

**Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание**

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 3 |
| Subnets Created | 8 |
| Host Bits per Subnet | 5 |
| Hosts per Subnet | 30 |
| Network address | 192.168.200.128 |
| First | 192.168.200.129 |
| Last | 192.168.200.158 |
| Broadcast | 192.168.200.159 |

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 9 |
| Subnets Created | 512 |
| Host Bits per Subnet | 15 |
| Hosts per Subnet | 32766 |
| Network address | 10.101.0.0 |
| First | 10.101.0.1 |
| Last | 10.101.127.254 |
| Broadcast | 10.101.127.255 |

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 3 |
| Subnets Created | 8 |
| Host Bits per Subnet | 13 |
| Hosts per Subnet | 8190 |
| Network address | 172.22.32.0 |
| First | 172.22.32.1 |
| Last | 172.22.63.254 |
| Broadcast | 172.22.63.255 |

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 6 |
| Subnets Created | 64 |
| Host Bits per Subnet | 2 |
| Hosts per Subnet | 2 |
| Network address | 192.168.1.244 |
| First | 192.168.1.245 |
| Last | 192.168.1.246 |
| Broadcast | 192.168.1.247 |

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 8 |
| Subnets Created | 256 |
| Host Bits per Subnet | 8 |
| Hosts per Subnet | 254 |
| Network address | 128.107.0.0 |
| First | 128.107.0.1 |
| Last | 128.107.0.254 |
| Broadcast | 128.107.0.255 |

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

|  |  |
| --- | --- |
| Find | |
| Subnet Bits | 5 |
| Subnets Created | 32 |
| Host Bits per Subnet | 3 |
| Hosts per Subnet | 6 |
| Network address | 192.135.250.176 |
| First | 192.135.250.177 |
| Last | 192.165.250.182 |
| Broadcast | 192.135.250.183 |