**Turdalin Nurassyl LAB8**

**16.5.1**

1. PC, Laptop, Switch will have DEF GAT – 192.168.1.1
2. Изображение выглядит как текст

   Автоматически созданное описание

**Router**

security passwords min-length 10

login block-for 45 attempts 3 within 100

username NETadmin secret LogAdmin!9

no ip domain-lookup

ip domain-name security.com

line con 0

exec-timeout 7 0

line vty 0 4

exec-timeout 7 0

login local

transport input ssh

crypto key generate rsa

1024

**Switch**

ip domain-name security.com

username NETadmin secret LogAdmin!9

interface range fastEthernet0/1, fastEthernet0/3 – 24, GigabitEthernet0/2

shutdown

line vty 0 4

login local

transport input ssh

crypto key generate rsa

1024